**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**Аэродромный кабельный удлинитель складного типа EAZ**

Организация: Место для ввода текста.

Должность, ФИО: Место для ввода текста.

Телефон: Место для ввода текста. e-mail:Место для ввода текста.

|  |  |
| --- | --- |
| **Конструктивное исполнение** |  [ ]  правое  [ ]  левое |
| Длина от точки опоры до кабельной корзины | [ ]  24 метра (4 секции) [ ]  36 метров (6 секций)[ ]  30 метров (5 секций) [ ]  иная длина: Место для ввода текста.*СПРАВОЧНО**Длина секции между поворотными узлами: - одной секции – 6,4 м, - пары секций – 12,0 м* |
| Количество кабельных выходов 200В 400Гц с разъемом типа ШРАП в корзине | [ ]  1 (Один) кабельный выход с разъемом типа ШРАП[ ]  2 (Два) кабельных выхода с разъемами типа ШРАП[ ]  другое: Место для ввода текста. |
| Длина кабеля 200В 400Гц с разъемом типа ШРАП в кабельной корзине (свободная дина с разъемом) | [ ]  7 метров [ ]  10 метров[ ]  иная длина: Место для ввода текста. |
| Длина кабеля подключения к источнику электроэнергии 200В 400Гц | [ ]  не требуется. Подключение на вводную клеммную коробку удлинителя[ ]  свободная длина 3 метра с втулочными изолированными наконечниками (типа НШВИ)[ ]  другое: Место для ввода текста. |
| Комплектовать кабелем ввода электропитания | [ ]  Нет [ ]  Да Длина, м: Место для ввода текста. Тип разъема (кабельной вилки): Место для ввода текста. |
| Требование к кабельному разъему | [ ]  Стандартный разъем типа ШРАП-400-3ф с функцией Interlock.*Кнопки управления включение/отключение на кабельной корзине.*[ ]  Стандартный разъем типа Style 3B ШРАП-400Е с функцией Interlock и кнопками управления «включение/отключение» на разъеме. |
| **Количество, штук:** Место для ввода текста.**Дополнительные требования:** Место для ввода текста. |