**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**Аэродромный кабельный удлинитель складного типа EAZ**

Организация: Место для ввода текста.

Должность, ФИО: Место для ввода текста.

Телефон: Место для ввода текста. e-mail:Место для ввода текста.

|  |  |
| --- | --- |
| **Конструктивное исполнение** | правое    левое |
| Длина от точки опоры до кабельной корзины | 24 метра (4 секции)  36 метров (6 секций)  30 метров (5 секций)  иная длина: Место для ввода текста.  *СПРАВОЧНО*  *Длина секции между поворотными узлами: - одной секции – 6,4 м, - пары секций – 12,0 м* |
| Количество кабельных выходов 200В 400Гц с разъемом типа ШРАП в корзине | 1 (Один) кабельный выход с разъемом типа ШРАП  2 (Два) кабельных выхода с разъемами типа ШРАП  другое: Место для ввода текста. |
| Длина кабеля 200В 400Гц с разъемом типа ШРАП в кабельной корзине (свободная дина с разъемом) | 7 метров  10 метров  иная длина: Место для ввода текста. |
| Длина кабеля подключения к источнику электроэнергии 200В 400Гц | не требуется. Подключение на вводную клеммную коробку удлинителя  свободная длина 3 метра с втулочными изолированными наконечниками (типа НШВИ)  другое: Место для ввода текста. |
| Комплектовать кабелем ввода электропитания | Нет  Да Длина, м: Место для ввода текста.  Тип разъема (кабельной вилки): Место для ввода текста. |
| Требование к кабельному разъему | Стандартный разъем типа ШРАП-400-3ф с функцией Interlock.  *Кнопки управления включение/отключение на кабельной корзине.*  Стандартный разъем типа Style 3B ШРАП-400Е с функцией Interlock и кнопками управления «включение/отключение» на разъеме. |
| **Количество, штук:** Место для ввода текста.  **Дополнительные требования:** Место для ввода текста. | |