**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**Аэродромный кабельный удлинитель барабанного типа EABT**

Организация: Место для ввода текста.

Должность, ФИО: Место для ввода текста.

Телефон: Место для ввода текста. e-mail:Место для ввода текста.

|  |  |
| --- | --- |
| Требование назначения | [ ]  **общепромышленное напряжение 230/400В 50ГЦ**(с розетками панельными и вилкой кабельной)[ ]  **AC 120/208В (115/200В) 400ГЦ** [ ]  **DC 28,5В (27В)**(с вилками панельными и розеткой кабельной) |
|  |
| **Заполняется для общепромышленного исполнения напряжением 230/400В 50Гц** |
| Тип вилки кабельной подключения к источнику электроэнергии\*CEE – по ГОСТ IEC 60309-1-2016\*\* требуется обязательно указать тип вилки кабельной | [ ]  3L+PEN типа ВК-160-4[ ]  125А 3L+N+PE типа CEE\* или [ ]  125А 3L+PEN типа CEE [ ]  иной\*\* Место для ввода текста.Требуется ли поставка ответной части - розетки панельной?: [ ]  Нет [ ]  Да |
| Тип розетки панельной подключения электропотребителей\* требуется обязательно указать тип розетки | **Четырех контактные**3L+PE (PEN) | **Пяти контактные**3L+N+PE |
| [ ]  250А\*тип розетки: Место для ввода текста.[ ]  200А\*тип розетки: Место для ввода текста.[ ]  160А 3L+PEN РП-160-4[ ]  125А 3L+PEN CEE[ ]  63А 3L+PEN CEE[ ]  63А 3L+PEN ШЩ-4х60[ ]  32А 3L+PEN CEE[ ]  иной Место для ввода текста. | [ ]  250А\*тип розетки: Место для ввода текста.[ ]  200А\*тип розетки: Место для ввода текста.[ ]  150А\*тип розетки: Место для ввода текста.[ ]  125А 3L+N+PE CEE [ ]  63А 3L+N+PE CEE [ ]  32А 3L+N+PE CEE[ ]  иной Место для ввода текста. |
| [ ]  16А L+N+PE CEE [ ]  16А L+N+E Schuko [ ]  16А 3L+PEN ШЩ-4х15[ ]  иной Место для ввода текста. |
|  |
| **Заполняется для специального переменного напряжения 120/208В 400Гц** |
| Тип розетки кабельной подключения электропотребителей (воздушных судов) | [ ]  ШРАП-400-3ф [ ]  ШРАП-400Е ElectroAir[ ]  иной Место для ввода текста. |
| Требуется ли поддержка отключаемой функции Interlock (искробезопасное подключение) | [ ]  Да [ ]  Нет |
|  |
| **Заполняется для специального специальное постоянного напряжения 28,5В** |
| Тип розетки кабельной подключения электропотребителей (воздушных судов) | [ ]  ШРАП-500 [ ]  иной Место для ввода текста. |
| Требуется ли поддержка отключаемой функции Interlock (искробезопасное подключение) | [ ]  Да [ ]  Нет |
| Требования к сечению и типу кабеля |  Место для ввода текста. |
| Требуемая длина кабеля | [ ]  30 метров [ ]  50 метров[ ]  иная длина: Место для ввода текста. |
| **Количество, штук:** Место для ввода текста.**Дополнительные требования:** Место для ввода текста. |

**\*CEE – по ГОСТ IEC 60309-1-2016**