**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**Аэродромный кабельный удлинитель барабанного типа EABT**

Организация: Место для ввода текста.

Должность, ФИО: Место для ввода текста.

Телефон: Место для ввода текста. e-mail:Место для ввода текста.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Требование назначения | **общепромышленное напряжение 230/400В 50ГЦ**  (с розетками панельными и вилкой кабельной)  **AC 120/208В (115/200В) 400ГЦ**  **DC 28,5В (27В)**  (с вилками панельными и розеткой кабельной) | |
|  | | |
| **Заполняется для общепромышленного исполнения напряжением 230/400В 50Гц** | | |
| Тип вилки кабельной подключения к источнику электроэнергии  \*CEE – по ГОСТ IEC 60309-1-2016  \*\* требуется обязательно указать тип вилки кабельной | 3L+PEN типа ВК-160-4  125А 3L+N+PE типа CEE\* или  125А 3L+PEN типа CEE  иной\*\* Место для ввода текста.  Требуется ли поставка ответной части - розетки панельной?:  Нет  Да | |
| Тип розетки панельной подключения электропотребителей  \* требуется обязательно указать тип розетки | **Четырех контактные**  3L+PE (PEN) | **Пяти контактные**  3L+N+PE |
| 250А\*  тип розетки: Место для ввода текста.  200А\*  тип розетки: Место для ввода текста.  160А 3L+PEN РП-160-4  125А 3L+PEN CEE  63А 3L+PEN CEE  63А 3L+PEN ШЩ-4х60  32А 3L+PEN CEE  иной Место для ввода текста. | 250А\*  тип розетки: Место для ввода текста.  200А\*  тип розетки: Место для ввода текста.  150А\*  тип розетки: Место для ввода текста.  125А 3L+N+PE CEE  63А 3L+N+PE CEE  32А 3L+N+PE CEE  иной Место для ввода текста. |
| 16А L+N+PE CEE  16А L+N+E Schuko  16А 3L+PEN ШЩ-4х15  иной Место для ввода текста. | |
|  | | |
| **Заполняется для специального переменного напряжения 120/208В 400Гц** | | |
| Тип розетки кабельной подключения электропотребителей (воздушных судов) | ШРАП-400-3ф  ШРАП-400Е ElectroAir  иной Место для ввода текста. | |
| Требуется ли поддержка отключаемой функции Interlock (искробезопасное подключение) | Да  Нет | |
|  | | |
| **Заполняется для специального специальное постоянного напряжения 28,5В** | | |
| Тип розетки кабельной подключения электропотребителей (воздушных судов) | ШРАП-500  иной Место для ввода текста. | |
| Требуется ли поддержка отключаемой функции Interlock (искробезопасное подключение) | Да  Нет | |
| Требования к сечению и типу кабеля | Место для ввода текста. | |
| Требуемая длина кабеля | 30 метров  50 метров  иная длина: Место для ввода текста. | |
| **Количество, штук:** Место для ввода текста.  **Дополнительные требования:** Место для ввода текста. | | |

**\*CEE – по ГОСТ IEC 60309-1-2016**